**Калибровка торговых весов**

 **Данный способ калибровки основан на весах серии ВТС-40 (40 кг.)**

**Вы можете изменить данные в соответствии с максимальным весом взвешивания для других весов. Другие шаги все одинаковы.**

**1. Включите весы. После того, как все три окна показывают ноль, введите цифры «8601» «8503» «8603» или «8806», нажмите «TARE» (T). Подтверждением правильности введенного кода является половина цифры ноль в окне стоимости товара. Если вы не видите данную цифру, попробуйте следующий код.**

**2. Введите номер «1», затем нажмите «TARE» (T).**

**3. Поместите половину веса максимального веса взвешивания (если максимальный вес взвешивания 40 кг, поставьте гирю 20 кг на весы), затем нажмите «TARE» (T). Введите номера «20000», затем нажмите «TARE».**

**3. Введите номера «40000» (если максимальный вес взвешивания 30 кг, введите 30000), затем нажмите «TARE».**

**4. Введите номер деления - погрешности (2g, 5g, или 10g ...), затем нажмите «TARE».**

**5. Калибровка будет успешной, если вес гири лежащей на платформе для взвешивания равен цифрам в окне весов.**